附件

泉州市丰泽生态环境局机关办公楼
电路改造项目控制价询价报价单

单位名称（盖章）：
	序号
	名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	20位明装配电箱
	冷轧钢板箱体，厚度≥1.0mm，IP30防护，含安装导轨、零地排，国标，成套空开预留位，箱体含接地端子。
	个
	5
	
	
	楼层配电箱

	2
	40位明装配电箱
	冷轧钢板箱体，厚度≥1.2mm，IP30防护，加厚零排、地排，国标，预留进出线孔。
	个
	1
	
	
	总配电箱

	3
	4×25+1铜芯电缆
	南平太阳牌，YJV 0.6/1kV，国标纯铜，阻燃C级，含电缆合格证、检测报告
	米
	30
	
	
	总线路，动力主电缆

	4
	4×16+1铜芯电缆
	南平太阳牌，YJV 0.6/1kV，国标纯铜，阻燃C级，含电缆合格证、检测报告
	米
	20
	
	
	楼层主线，动力主电缆

	5
	4mm²单芯铜电线
	南平太阳牌，BV 450/750V，国标纯铜，阻燃C级，硬线
	捆
	36
	
	
	单相动力、空调、热水器回路，插座总线路

	6
	2.5mm²单芯铜电线
	南平太阳牌，BV 450/750V，国标纯铜，阻燃C级，硬线
	捆
	36
	
	
	照明、普通插座回路

	7
	四极漏电保护断路器
	公牛牌，4P，额定电流按现场配置，AC型漏电，30mA漏电动作，带3C认证
	个
	1
	
	
	总开关，总进线保护

	8
	二级漏电保护断路器
	公牛牌，1P+N/2P，额定电流按现场配置，AC型，30mA漏电动作，带3C认证
	只
	30
	
	
	插座、照明分线回路开关

	9
	四极漏电保护断路器
	公牛牌，4P，额定电流按现场配置，AC型，30mA漏电动作，带3C认证
	个
	6
	
	
	各楼层总开关

	10
	PVC40阻燃线管
	国标PVC阻燃硬质穿线管，Φ40，B级阻燃
	条
	20
	
	
	电缆保护套管

	11
	PVC 40线管配件
	直接、弯头、三通、管卡、管堵、固定件等，同品牌配套
	
	
	
	
	含本项全部配套辅材，不单独另计

	12
	PVC40mm（4公分）阻燃线槽
	国标PVC阻燃，B级阻燃，含盖板
	条
	180
	
	
	明装布线槽

	13
	PVC25mm（2.5公分）阻燃线槽
	国标PVC阻燃，B级阻燃，含盖板
	条
	240
	
	
	明装布线槽

	14
	铝合金地槽
	加厚铝合金，内带绝缘隔层，含盖板、收口件，地面防踩踏
	条
	10
	
	
	地面走线防护

	15
	线槽配件
	转角、三通、直接、堵头、固定膨胀螺丝等，配套同型号线槽
	
	
	
	
	含全部线槽辅材，不单独另计

	16
	五孔电源插座
	公牛牌，10A，86型，阻燃面板，3C认证
	个
	210
	
	
	办公普通插座

	17
	空调专用插座
	公牛牌，16A，86型，阻燃面板，3C认证
	个
	20
	
	
	空调回路插座

	18
	四开开关
	公牛牌，86型，阻燃面板，3C认证
	个
	36
	
	
	照明控制开关

	19
	86型明装单底盒（单明盒）
	阻燃PVC，国标
	个
	260
	
	
	开关插座明装底盒

	20
	4插位带独立开关排插
	1.8米电源线，公牛牌，10A，带3C认证
	个
	40
	
	
	办公桌配备延长插座

	21
	楼底风扇
	美的牌，220V，国标电机，含固定支架
	台
	2
	
	
	

	22
	1200mm×200mm LED平板灯
	国标，4000K中性白光，Ra≥80，驱动恒流，3C认证
	盏
	40
	
	
	办公照明

	23
	LED吸顶灯
	30W，国标，4000K中性白光，Ra≥80，恒流驱动，3C认证
	盏
	19
	
	
	阳台、走道、辅助照明

	24
	600mm×600mm LED平板灯
	国标，4000K中性白光，Ra≥80，恒流驱动，3C认证
	盏
	10
	
	
	会议室照明

	25
	卫生间排风扇
	220V，静音，含安装配件
	台
	3
	
	
	卫生间排风

	26
	电胶布
	国标绝缘，耐温阻燃
	捆
	50
	
	
	接线绝缘包扎辅材

	27
	人工费用
	含：开槽/明装布线、接线、设备安装、通电调试、线路绝缘检测、现场材料搬运、成品保护、施工垃圾场内清运、2年质保上门维修等
	
	
	
	
	本项目全部施工人工，不含新增主材

	总计费用
	
           元


备注：
1.本表材料数量为初步估算，投标人可结合现场踏勘复核；在满足采购方供电、消防、安全规范等施工需求前提下，材料数量可按现场实际适当调整。
2.所有主材必须为清单指定品牌原厂全新正品，进场须提供产品合格证、3C认证、出厂检测报告，不合格材料采购人有权拒收。
3.报价为全包价：包含材料、辅材、运输、装卸、安装、检测、调试、成品保护、垃圾清运、质保、税费等全部费用，采购人不再支付其他任何费用。
4.质保要求：整体工程质保不少于2年，质保期内非人为损坏免费上门维修、更换配件。
[bookmark: _GoBack]5.以总计费用价格作为本次询价评标依据。
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